仪器设备开放共享信息（样表）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 仪器名称 | 高效液相色谱仪 | 仪器管理人 | \*\*\* |
| 资产编号 | 2021000131 | 管理人电话 | 13\*\*\* |
| 国别 | 日本 | 存放地 | 红河校区B区格物楼710 |
| 生产制造商 | 岛津公司 | 收费标准 | \*\*元/小时，或按送样收费等计费方式 |
| 购置时间 | 2021年4月 |  |  |
| 规格型号 | LC-20A |
| 主要技术指标 | 1.输液方式：并联双柱塞  柱塞容量：10μL；最大排液压力：40MPa；流量设定范围：0.0001-10.0000 mL/min ；流量准确度：1%或0.5μL /min其中较大值以内；流量精密度：0.1%RSD以下； 2.波长范围：SPD-20A 190nm-700nm；波长准确度：1nm以下；波长精密度：0.1nm以下；噪声：±0.25×10-5AU；漂移：1×10-4AU/h；线性：>2.5 AU；功能：190nm-370nm | | |
| 主要功能及特色 | 高效液相分析测定 | | |

实物图示(请插入图片信息) 